8 entrées analogiques
8 numériques vers Midi	Interface-Z	
Version 28/09/05	http://www.interface-z.com	

Liste des composants 

Composants à souder

- 1 strap
- Résistances :
	- 4 x 220 W
	- 2 x 330 W
	- 2 x 1 kW
- 4 diodes 1N4001 à 4007
- 1 quartz 20 MHz
- 1 support DIL 40 broches
- 1 réseau de résistances 4,7 kW
- 1 régulateur 7805
- 1 interrupteur DIL 6 à 8 boutons
- Condensateurs non orientés :
	- 2 x 22 pF
	- 2 x 47 nF
	- 1 x 100 nF
- Condensateurs Tantale goutte
	- 2 x 3,3 ou 4,7 µF
- 1 connecteur HE10 coudé mâle 20 points
- 2 LED de couleurs différentes
- 2 ajustables verticaux 470 kW (potentiomètres)
- 8 connecteurs mâles trois points droits à verrouillage
- 8 cavaliers
- 1 bornier 2 places
- Condensateurs électrochimiques :
	- 1 x 220 µF au moins 25 V
	- 1 x 100 à 220 µF
	- 1 x 10 à 22 µF
- 1 prise Midi

Composants enfichables
- 1 microcontrôleur 16F871

Bloc d'alimentation