Tapis sensitif	Interface-Z	
Version 28/09/05	http://www.interface-z.com	

Liste des composants de la carte principale 

Composants à souder

- 2 straps
- Résistances :
	- 3 x 220 W
	- 2 x 1,5 kW
- 4 diodes 1N4001 à 4007
- 1 quartz 12 MHz
- Supports DIL :
	- 1 x 8 broches
	- 2 x 16 broches
	- 1 x 18 broches
	- 2 x 20 broches
- Réseaux de résistances :
	- 1 x 4,7 kW
	- 2 x 1,5 à 4,7 kW
- 1 régulateur 7805
- 1 interrupteur DIL 4 à 8 boutons
- Condensateurs non orientés :
	- 2 x 22 pF
	- 3 x 100 à 470 nF
- 1 connecteur HE10 droit mâle 16 points
- 1 bornier 2 places
- Condensateurs électrochimiques :
	- 1 x 220 µF au moins 25 V
	- 1 x 10 à 22 µF
- 1 prise Midi

Composants enfichables
- 1 microcontrôleur Atmel 89C2051
- 1 4512
- 1 1232
- 74HC245
- 1 ULN2803
- 1 74 HC238

Bloc d'alimentation

Liste des composants d'une carte périphérique

- 8 diodes 1N4148
- 1 connecteur HE10 mâle droit 16 points
- 1 connecteur HE10 mâle coudé 10 points