Télémètre Midi - Kit complet

Liste des composants

- Plaque circuit imprimé
- Résistances :
	2 x 220 Ohms
- Diodes :
	4 x 1N4004
- Support DIL8
- Quartz 4 MHrz
- Condensateurs non polarisés :
	2 x 22 pF
	2 x 100 nF ou équivalent
- Potentiomètre ajustable
- Bornier 2 plots
- Régulateur 7805
- Condensateurs polarisés :
	1 x 10 µF 16 ou 25 V ou équivalent
	1 x 100 à 220 µF 16 ou 25 V
	1 x 100 à 220 µF 63 V
- Prise Midi
- Barrette de 5 picots
- Module ultrason
- Composant programmé