Midi -> 8 servomoteurs 128 pas	Interface-Z	
Version 04/10/05	http://www.interface-z.com	

Liste des composants 

Composants à souder

- 1 strap
- Résistances :
	- 1 x 220 W
	- 1 x 1,5 kW
	- 1 x 3,3 kW
- 1 diode 1N4148
- 1 quartz 12 MHz
- Supports DIL :
	- 1 x 10 broches
	- 2 x 8 broches
- Réseaux de résistances 
	- 1 x 4,7 kW
	- 1 x 2,2 kW
- 1 régulateur 7805
- 1 interrupteur DIL 8 boutons
- Condensateurs non orientés :
	- 2 x 22 pF
	- 2 x 100 nF
- 8 connecteurs mâles trois picots droits
- 2 borniers 2 places
- Condensateurs électrochimiques :
	- 1 x 220 µF au moins 25 V
	- 3 x 220 µF ou plus
- 1 prise Midi

Composants enfichables
- 1 microcontrôleur Atmel 89C2051
- 1 ADM 1232 ou DS1232
- 1 6N137
- 1 4512